보 도 자 료		보도시점 2024. 1. 22.(월) 16시 이후 즉시보도

【농업정책과장 강하춘 286-6210, 농정기획팀장 차은령 286-6220】

전남도, 1.22~1.24. 대설‧한파 등 재해 피해예방 철저 당부

- 농작물 시설관리 및 축산시설 화재 예방 사전점검 실시

22일 전남도에 따르면 1.22. ~ 24. 기간 중 차가운 대륙 고기압의 확장으로 기온이 큰 폭으로 떨어지고, 영광 등 서해안을 중심으로 많은 눈이 내릴 것으로 예보됐다.

전남도는 대설‧한파 등으로 농축산업 부문에 피해가 우려됨에 따라 농업인들에게 재해 사전 대비에 총력을 기울여줄 것을 당부했다.

이에 폭설과 한파 등에 대비한 단계별 대응 요령, 농작물과 농축산시설물 관리, 고령농 등 취약농업인 야외활동 자제로 응급대처 요령을 농업인에게 집중 홍보하고 있다.

자세한 사항은 읍면 주민센터, 농업인단체, SNS 등을 통해 리플릿과 문자메세지로 전송한다.

비닐하우스 등 폭설 피해가 우려되는 시설은 보강지주를 2~6m간격으로 설치하고, 하우스 끈을 팽팽하게 당겨두어 바람에 날리지 않도록 고정해야 한다. 눈이 오는 날은 수시로 하우스 눈 쓸어내리기, 가온시설이 있는 하우스는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 가동시켜 쌓인 눈이 녹아내릴수 있도록 조치해야 한다.

또한 비닐하우스 주변에 재배중인 농작물, 인삼, 월동작물은 눈 녹은 물로 인해 습해가 발생하지 않도록 사전에 배수로를 정비해 두는 것이 좋다.

과수농가는 나무 주간부 흰색 페인트 도포 및 보온자재를 피복하고, 시설하우스는 내재해형 표준 규격을 설치해야 한다. 인삼재배시설 차광망과 과수원 방조망은 망 윗부분을 걷어 피해를 예방할 수 있다.

특히 축산시설물은 겨울철 전기 사용량 증가로 축사 화재 위험이 높아지는 만큼 정기적인 전기안전진단을 받아야 한다. 노후화 축사, 비닐하우스형 축사 등 취약농가를 대상으로 폭설‧화재에 대해 철저한 사전 점검으로 겨울철 재해 예방에 적극 대처하고 있다.

정광현 농축산식품국장은 “대설, 한파와 같은 불가항력적인 재해라도 사전대비를 철저히 하면 피해를 최소화할 수 있다”며 “농업인 스스로 비닐하우스‧축사의 버팀목 보강, 난방시설 정비 등 피해예방 대책을 적극 실천해 줄 것”을 당부했다.

한편, 전남도는 자체적으로 농축산식품국장을 반장으로 재해총괄팀, 초동대응팀, 시설원예팀, 축산팀을 지난해 12월 10일 구성하여 3월 5일까지 13명의 농업재해대책상황실을 운영한다.

※ 붙임파일

○ 겨울철 재배 대비 농작물 및 시설물 관리요령

참고		겨울철 재해 대비 농작물 및 시설물 관리요령

복숭아‧포도 등 저온에 취약한 과수는 나무 밑둥을 보온자재로 싸매주거나 묻어주기

< 백색 부직포 싸매기 >	< 볏짚 싸매기 >	< 보온재료 싸매기 >

시설하우스 농가는 내재해형 표준 규격에 따라 설치

❍ 하우스 시설 강도가 떨어진다고 판단되면 보강지주(보조지지대)를 2~6m 간격으로 설치

<보강지주 설치 전경>	<도리와 보강지주의 연결>	<바닥 지지판>

❍ 하우스 밴드(끈)가 느슨해져 있으면 지붕면의 비닐이 아래로 처져 눈이 미끄러져 내려오지 않게 되므로 팽팽하게 당겨주기

❍ 눈이 많이 내리면 수시로 하우스 위에 쌓인 눈을 쓸어주기

❍ 가온(加溫) 하우스에서는 커튼과 이중비닐을 열고 난방기를 최대한 가동시켜 지붕면에 쌓인 눈이 녹아내릴 수 있도록 조치

❍ 보온덮개와 차광망은 눈이 미끄러져 내리는 걸 방해하므로 걷어 두거나 비닐로 덧씌우기

<비닐찢음>         <천창을 열어둠>   <차광망 위에 비닐씌움>

인삼재배시설의 차광망 및 과수원 방조망은 망 윗부분을 걷어 내거나 측면으로 말아두면 피해 예방이 가능

< 방조망 걷음 >         < 눈 털음 >       < 차광망 걷어둠 >

축사(소·돼지·닭 등)

❍ 눈이 잘 흘러내리도록 햇빛가림망이나 보온덮개 위에 비닐을 씌워둠

❍ 오래된 시설은 뼈대가 무너지지 않도록 보조기둥 설치

- 파이프가 부식된 경우에는 기둥과 기둥 사이 보조기둥 추가 설치

- 보온덮개나 햇빛가림망이 씌워져 있는 시설에서는 일반 비닐하우스보다 보조기둥을 더 좁은 간격으로 설치