가스폭발사고 발생시 국민행동요령

폭발사고 예방은

가스가 누출되었을 때에는 체류가스를 밖으로 내 보내는 등 즉시 환기를 하고, 전기스위치나 화기 사용을 금지해야 합니다.

먼지가 많이 발생하는 밀폐공간 등에서는 집진설비를 설치해야 하며, 화기사용을 억제해야 합니다.

과열이 되기 쉬운 가전제품, 보일러 등은 무리해서 사용하지 말고, 항상 안전밸브 등을 확인 점검해야 합니다.

휴대전화, 노트북 등의 축전지는 장시간 또는 고온의 장소에서 사용을 억제하고, 금속물질과 함께 보관하거나 무리한 압력을 가하지 맙시다.

휴대용 부탄가스, 헤어스프레이 등 폭발성 용기는 반드시 구멍을 뚫어 잔류가스를 배출한 후 버립시다.

여름철에 가스라이터 등 폭발성 위험물질을 자동차에 두고 내리지 맙시다.

의심이 되는 폭발물을 발견 시에는 마음대로 분해하지 말고 가까운 경찰서나 군부대에 신고합시다.

폭발사고 발생했을 때는

건물 안에서는 2차 폭발에 대비하여, 신속히 밖으로 대피하여야 합니다.

폭발사고 때는 굉음으로 청각 장애를 당할 수 있으므로, 귀를 막고 대피합시다.

폭발사고 시에는 멀리 떨어진 장소, 차폐 벽이 있는 장소 등 안전한 곳으로 신속히 대피하여야 합니다.

연기․가스에 의한 질식 등에 대비 바람이 불어오는 방향으로 파편이나 낙하물에 주의하면서 대피하여야 합니다.

부상자는 즉시 안전한 장소로 먼저 옮긴 후에 응급조치를 하여야 합니다.

추가 폭발에 대비 전기 스위치와 화기사용 등을 금하고, 가스 중간밸브를 잠근 후 창문을 열어 자연환기를 시켜야 합니다.

	≪Q&A ≫
Q : 가스폭발사고 예방 및 대응법은 ? A : 예방으로 가스가 누출되엇을 때에는 즉시 환기, 화기 사용을 금지. 휴대전화와 노트북의 배터리는 장시간 사용을 자제하고 금속과 함께 보관하거나 무리한 압력을 가하지 않는다. 대응법으로는 2차 폭발에 대비한 긴속히 밖으로 대피한다. 폭발사고때는 굉음으로 청각을 다칠수 있으니 귀를 막고 대피 질식에 대비해 바람이 불어오는 방향으로 파편에 주의해 대피

폭발사고 예방은

가스가 누출되었을 때에는 체류가스를 밖으로 내 보내는 등 즉시 환기를 하고, 전기스위치나 화기 사용을 금지해야 합니다.

먼지가 많이 발생하는 밀폐공간 등에서는 집진설비를 설치해야 하며, 화기사용을 억제해야 합니다.

과열이 되기 쉬운 가전제품, 보일러 등은 무리해서 사용하지 말고, 항상 안전밸브 등을 확인 점검해야 합니다.

휴대전화, 노트북 등의 축전지는 장시간 또는 고온의 장소에서 사용을 억제하고, 금속물질과 함께 보관하거나 무리한 압력을 가하지 맙시다.

휴대용 부탄가스, 헤어스프레이 등 폭발성 용기는 반드시 구멍을 뚫어 잔류가스를 배출한 후 버립시다.

여름철에 가스라이터 등 폭발성 위험물질을 자동차에 두고 내리지 맙시다.

의심이 되는 폭발물을 발견 시에는 마음대로 분해하지 말고 가까운 경찰서나 군부대에 신고합시다.

폭발사고 발생 때는

건물 안에서는 2차 폭발에 대비하여, 신속히 밖으로 대피하여야 합니다.

폭발사고 때는 굉음으로 청각 장애를 당할 수 있으므로, 귀를 막고 대피합시다.

폭발사고 시에는 멀리 떨어진 장소, 차폐 벽이 있는 장소 등 안전한 곳으로 신속히 대피하여야 합니다.

연기ㆍ가스에 의한 질식 등에 대비 바람이 불어오는 방향으로 파편이나 낙하물에 주의하면서 대피하여야 합니다.

부상자는 즉시 안전한 장소로 먼저 옮긴 후에 응급조치를 하여야 합니다.

추가 폭발에 대비 전기 스위치와 화기사용 등을 금하고, 가스 중간밸브를 잠근 후 창문을 열어 자연환기를 시켜야 합니다.

폭발 현장에서는

1. 폭발 위험이 있나요?

폭발로 인해 화재가 발생할 우려가 매우 높습니다.

누출된 가스가 폭발할 우려가 있으므로 주변에 라이터불, 버너 등 점화원을 제거합시다.

가연성가스 등이 체류하지 않도록 창문 등을 열어 환기합시다.

가스에 의해 눈이 따가울 경우에는 깨끗한 물로 씻어야 합니다.

안전한 장소로 대피합시다(대피 장소는 사고 장소에서 멀리 떨어진 공터가 좋습니다).

대피 시에는 연기·가스에 의한 질식이나 호흡기관의 장애를 초래할 위험이 있으므로 풍향에 따라 적절히 행동하고 물수건으로 입과 코를 막아야 합니다.

2. 가스가 누출되었나요?

가스누출이 발견되면 즉시 연소기 코크와 중간밸브를 잠가야 하며 용기의 밸브도 차단합시다.

창문을 열어 환기를 시키시고 후 바닥에 남아있는 가스(LPG)를 비나 방석으로 쓸어야 합니다.

라이터를 켜거나 쇠붙이를 부딪치지 말아야 합니다.

환풍기, 선풍기 등 전기기구 스위치를 끄거나 켜면 스파크가 발생하여 폭발이 일어날 가능성이 높기 때문에 특히 유의해야 하며 즉시 가스판매소나 도시가스 지역관리소에 연락하여 안전조치를 받아야 합니다.

3. 가스 안전점검을 합시다.

우선 냄새로 가스가 새는지 확인합시다. LPG는 바닥에서부터, LNG는 천정에서부터 쌓이기 시작합니다. 불쾌한 냄새가 나면 가스가 새고 있는 것입니다.

가스불을 사용할 때에는 창문을 열어 신선한 공기로 충분히 실내를 환기시켜야 합니다.

가스레인지 주위에는 가연성 물질(빨래, 스프레이 통 등)을 가까이 두지 맙시다.

비눗물이나 세제의 거품으로 가스기구와 호스의 연결부분을 수시로 점검하여 누설 여부를 살펴야 합니다.

가스레인지는 항상 깨끗이 청소하여 버너가 막히지 않도록 해야 합니다.

취침 전에는 반드시 코크와 중간밸브가 잠겨 있는지 확인해야 합니다.

아이들이 가스기구를 사용하지 못하도록 반드시 주의를 주어야 합니다.

가스폭발 사고 발생시

1. 폭발사고 예방은

가스가 누출되었을 때에는 체류가스를 밖으로 내 보내는 등 즉시 환기를 하고, 전기스위치나 화기 사용을 금지해야 합니다.

먼지가 많이 발생하는 밀폐공간 등에서는 집진설비를 설치해야 하며, 화기사용을 억제해야 합니다.

과열이 되기 쉬운 가전제품, 보일러 등은 무리해서 사용하지 말고, 항상 안전밸브 등을 확인 점검해야 합니다.

휴대전화, 노트북 등의 축전지는 장시간 또는 고온의 장소에서 사용을 억제하고, 금속물질과 함께 보관하거나 무리한 압력을 가하지 맙시다.

휴대용 부탄가스, 헤어스프레이 등 폭발성 용기는 반드시 구멍을 뚫어 잔류가스를 배출한 후 버립시다.

여름철에 가스라이터 등 폭발성 위험물질을 자동차에 두고 내리지 맙시다.

의심이 되는 폭발물을 발견 시에는 마음대로 분해하지 말고 가까운 경찰서나 군부대에 신고합시다.

2. 폭발사고 발생했을 때는

건물 안에서는 2차 폭발에 대비하여, 신속히 밖으로 대피하여야 합니다.

폭발사고 때는 굉음으로 청각 장애를 당할 수 있으므로, 귀를 막고 대피합시다.

폭발사고 시에는 멀리 떨어진 장소, 차폐 벽이 있는 장소 등 안전한 곳으로 신속히 대피하여야 합니다.

연기가스에 의한 질식 등에 대비 바람이 불어오는 방향으로 파편이나 낙하물에 주의하면서 대피하여야 합니다.

부상자는 즉시 안전한 장소로 먼저 옮긴 후에 응급조치를 하여야 합니다.

추가 폭발에 대비 전기 스위치와 화기사용 등을 금하고, 가스 중간밸브를 잠근 후 창문을 열어 자연환기를 시켜야 합니다.

3. 가스폭발사고 예방 및 대응법은

예방으로 가스가 누출되엇을 때에는 즉시 환기, 화기 사용을 금지.

휴대전화와 노트북의 배터리는 장시간 사용을 자제하고 금속과 함께 보관하거나 무리한 압력을 가하지 않는다.

대응법으로는 2차 폭발에 대비한 긴속히 밖으로 대피한다.

폭발사고때는 굉음으로 청각을 다칠수 있으니 귀를 막고 대피

질식에 대비해 바람이 불어오는 방향으로 파편에 주의해 대피