’18년도 공공기관 LED조명 보급률 조사 계획(기간연장)

1. 시행근거

□ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제21조

2. 대상기관 : 기관 [첨부1 참조]

□ 중앙행정기관, 정부소속(산하)기관, 광역(기초)지자체, 지방공사(공단), 시·도 교육청, 교육지원청, 국공립 초·중·고교, 국공립 대학

3. 조사 연장기간 : ’19. 8. 26.(월) ~ ’19. 9. 6.(금) (2주간)

* 보급률조사 기준일 : ’18. 12. 31

4. 조사대상 : 건물 조명, 도로 조명

□ 건물 조명

ㅇ 제출대상 : 20,521개 기관

ㅇ 조사범위 : 청사 등 건물 및 부지 내 조명(등기구 기준)

※ 모든 제출대상기관은 소속(직속)기관을 수합하여 제출(사례참조)

※ 제출대상기관 중 임대 건물내 입주기관 및 지방이전대상기관도 보급률조사시스템에 소유여부(임대 or 지방이전기관) 선택 후 제출(입력)을 완료하여야 함

※ 정부청사 내 입주기관은 제출 제외(청사관리사무소에서 일괄 제출(입력))

※ 경찰서는 소속 지구대·파출소를 수합하여 제출(입력)

※ 초·중·고교중 분교는 본교에서 수합하여 제출(입력)

(CASE 1) OO시청(제출대상기관)은 청사, 소속 시의회, 시립도서관, 유치원등 시에서 관리하는 공공건물)을 수합하여 입력

CASE 2) 지사(사업소)가 없는 A공사

⇒ A공사 본사 건물 및 부지 내 조명 조사 및 입력

CASE 3) 10개 지사가 있는 B공사

⇒ B공사 본사 건물, 10개 지사 및 부지 내 조명 조사 및 수합하여 입력

CASE 4) 10개 지사 중 임대건물 내 1개지사 및 자체소유 9개지사가 있는 C공사

⇒ 임대건물을 제외한 9개 지사 및 C공사 본사 건물 및 부지 내 조명 조사 및 수합하여 입력

□ 도로 조명

ㅇ 제출대상 : 17개 광역지자체, 226개 시·군·구, 국토교통부(지방국토관리청), 한국도로공사

ㅇ 조사범위

- 226개 시·군·구, 제주특별자치도, 세종특별자치시 : 가로등, 보안등

- 17개 광역지자체, 국토교통부, 한국도로공사 : 터널등*

* 지하차도등 포함

5. 조사방법 [첨부2 참조]

□ 홈페이지(www.energy.or.kr/led)에 접속 및 회원가입 후 제출(입력)

6. 협조사항 및 향후계획

ㅇ (협조사항) 중앙행정기관, 광역지자체, 시·도 교육청에서는 소속 및 산하기관의 LED 보급률 조사계획을 전파 및 결과 제출을 독려

ㅇ (향후계획) 공공기관 LED조명 보급률 조사 결과를 관련 규정*에 의거 언론 및 상위 기관에 공표·통보

* 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업부 고시 제2017-203호, ’18.1.1)

	< 주요 추진일정 >
ㅇ 보급률 조사기간 연장안내 공문 송부(산업부 → 중앙부처) : ’19. 8월 중순 * 공공기관 보급률 파악 관련 내용 안내(한국에너지공단) ㅇ 보급률 조사 계획 전파(중앙부처 → 소속 제출대상기관) : ’19. 8월 중순 ㅇ 각 기관별 조명실태 입력(제출대상기관) : ’19. 8. 26.(월) ～ ’19. 9. 6.(금) ㅇ LED보급실태 정리 및 결과 보고(에너지공단 → 산업부) : ’19. 9. 20 ㅇ 최종 결과 보고서 작성 : ’19. 10월 초

첨부1		제출 대상기관

□ 제출 대상기관 : 20,521개 기관

1-1. 중앙행정기관

- 정부청사 내 입주기관은 행정자치부(정부청사관리소)에서 일괄조사

- 정부청사 내 입주기관이 아닐시 개별입력

- 18부 : 기획재정부, 교육부, 과학기술정보통신부, 외교부, 통일부, 법무부, 국방부, 행정안전부, 문화체육관광부, 농림축산식품부, 산업통상자원부, 보건복지부, 환경부, 고용노동부, 여성가족부, 국토교통부, 해양수산부, 중소벤처기업부

- 5처 : 인사혁신처, 법제처, 국가보훈처, 식품의약품안전처, 대통령경호처

- 17청 : 국세청, 관세청, 조달청, 통계청, 대검찰청, 병무청, 방위사업청, 경찰청, 소방청, 문화재청, 농촌진흥청, 산림청, 특허청, 기상청, 행정중심복합도시건설청, 새만금개발청, 해양경찰청

- 기타 : 대통령비서실, 국가안보실, 감사원, 국가정보원, 국가안전보장회의사무처, 방송통신위원회, 원자력안전위원회, 민주평화통일자문회의사무처, 국민경제자문회의사무처, 국가과학기술자문회의사무처, 국무조정실, 국무총리비서실, 공정거래위원회, 금융위원회, 국민권익위원회, 국가인권위원회

1-2. 정부소속기관

중앙행정기관에서 전파

중앙행정기관 소속 정부기관

1-3. 정부산하기관

중앙행정기관에서 전파

「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관

2-1. 광역지방자치단체

※ 직속기관 포함하여 입력

서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 대전광역시, 광주광역시, 울산광역시, 경기도, 강원도, 경상남도, 경상북도, 전라남도, 전라북도, 충청남도, 충청북도, 제주특별자치도, 세종특별자치시

2-2. 기초지방자치단체

※ 읍·면·동 포함

광역 지자체에서 전파

각 시․군 및 자치구 소속 읍·면·동에서 각각 제출

2-3. 지방공사(공단)

광역 지자체에서 전파

「지방공기업법」제49조에 따른 지방공사

「지방공기업법」제76조에 따른 지방공단

3-1. 시․도 교육청

※ 직속기관 포함하여 입력

서울특별시교육청, 부산광역시교육청, 인천광역시교육청, 대구광역시교육청, 대전광역시교육청, 광주광역시교육청, 울산광역시교육청, 경기도교육청, 강원도교육청, 경상남도교육청, 경상북도교육청, 전라남도교육청, 전라북도교육청, 충청남도교육청, 충청북도교육청, 제주특별자치도교육청, 세종특별자치시교육청

3-2. 교육지원청

※ 직속기관 포함하여 입력

시․도 교육청에서 전파

각 시·군·구 교육지원청에서 각각 제출

3-3. 초·중·고

시․도 교육청에서 전파

초중등교육법 제2조에 따른 국․공립학교

3-4. 국·공립대학

교육부에서 전파

「고등교육법」제3조에 따른 국립대학 및 공립대학

「국립대학법인 서울대학교 설립ㆍ운영에 관한 법률」에 따른 서울대학교

첨부2		건물(청사)조명 LED조명 현황 조사 방법

□ 제출(입력) 방법 : 조사 사이트(http://www.energy.or.kr/led)에 입력

① 회원가입

ㅇ 전년도에 가입한 기관은 회원가입 필요가 없으나, 담당자 변경등으로 Password(담당자명) 확인 불가시, 신규 회원가입하여 진행

ㅇ 회원가입 시 입력내용

· 기관정보 : 기관명, 상위기관, 사업자등록번호, 주소

· 실무담당 : 성명, 부서, 연락처, 이메일 주소

< 홈페이지 메인화면(회원가입 장소) >

② 로그인 후 정보 입력

- 로그인방법 : 회원가입 시 입력한 사업자등록번호(ID)와 담당자성명(Password) 입력

- 데이터 입력 후 확인버튼 클릭

- 2017년도 보급률조사 입력내역 조회 가능

< 입력 데이터 및 설명>

소유 여부		등기구 대수(대)			전체 설치용량*(W)
		LED 등기구	일반 등기구	LED 보급률 (%, 대수기준)	LED 등기구	일반 등기구	LED 보급률 (%, 용량기준)
□	A	B	C	-	D	E	-
□ 전체 설치용량 파악이 어려운 경우, 앞의 체크박스에 체크() 후 가장 많이 설치된 LED 등기구 및 일반 등기구의 대표용량**(숫자)을 D, E에 기입

* 1개 기관당 1개 데이터 입력(소속기관 취합)

* ‘도로조명’ 입력 대상기관, 우체국, 경찰서는 별도서식 사용

** (대표용량 예시) LED 중 12W, 14W 중 12W가 가장 많이 설치되었고, 형광등 32W, 40W 중 32W가 가장 많이 설치된 경우 D에는 12W, E에는 32W 기입

◈ (A, 소유여부) 자가 / 임대 / 지방이전기관 中 택 1

ㆍ임대/지방이전기관의 경우 LED 조사대상에서 제외되나, 보급통계 작성을 위해 임대/지방이전 기관 선택 후 ‘확인’ 클릭

◈ (B, LED 등기구) 건물(청사)에 설치된 전체 LED 등기구 개수(숫자)

◈ (C, 일반 등기구) 전체조명에서 LED조명을 제외한 조명의 등기구 개수(숫자)

◈ (D, LED 등기구) 건물(청사)에 설치된 전체 LED 등기구의 용량(숫자)

ex) LED 12W 100개, 15W 200개가 설치된 경우 (12W×100) + (15W×200) = 4,200W

◈ (E, 일반 등기구) 전체조명에서 LED조명을 제외한 조명의 등기구 용량(숫자)

ex) 형광등 32W 100개, 40W 150개가 설치된 경우 (32W×100) + (40W×150) = 9,200W

* LED 보급률(대수기준) = {LED 등기구 대수÷(LED 등기구 대수+일반 등기구 대수)}×100

* LED 보급률(용량기준) = {LED 등기구 용량÷(LED 등기구용량+일반 등기구 용량)}×100

→ 대표용량 사용 시 LED보급률(용량기준) = [(B×F)÷{(B×F)+(C×G)}] 로 산출

※ 유의사항

- ’19. 9. 6.(금) 23:59 이후로는 자료 수정이 불가(기관 입력정보는 조회 가능)

□ LED 보급률 조사관련 문의처

ㅇ LED 보급률조사 콜센터 (☎ 032-203-7324, 7325)

첨부3		도로 조명 LED조명 현황 조사 방법

□ 제출(입력) 방법 : 조사 사이트(http://www.energy.or.kr/led)에 입력

* 건물(청사) 조명 조사와 동시 실시

① 가로등, 보안등

ㅇ 제출기관 : 226개 시·군·구 지자체, 제주특별자치도, 세종특별자치시

< 입력데이터 >

구 분		소유 여부	등기구 대수(대)			전체 설치용량(W)
			LED 등기구	일반 등기구	LED 보급률 (%, 대수기준)	LED 등기구	일반 등기구	LED 보급률 (%, 용량기준)
□	건물(청사)	A	B	C	-	D	E	-
□	가로등	A	B	C	-	D	E	-
□	보안등	A	B	C	-	D	E	-
□ 전체 설치용량 파악이 어려운 경우, 앞의 체크박스에 체크() 후 가장 많이 설치된 LED 등기구 및 일반 등기구의 대표용량**(숫자)을 D, E에 기입

* 작성방법은 첨부 2 → < 입력데이터 및 설명 >과 동일

** (대표용량 예시) LED 중 12W, 14W 중 12W가 가장 많이 설치되었고, 형광등 32W, 40W 중 32W가 가장 많이 설치된 경우 D에는 12W, E에는 32W 기입

② 터널등

ㅇ 제출기관 : 국토교통부*(5개 지방국토관리청), 17개 광역지자체**, 한국도로공사***

* 지방국도 내 터널등

** 지방도내 터널등(지하차도등 포함)

*** 고속도로 내 터널등(민자고속도로 제외)

< 입력데이터 >

구 분		소유 여부	등기구 대수(대)			전체 설치용량(W)
			LED 등기구	일반 등기구	LED 보급률 (%, 대수기준)	LED 등기구	일반 등기구	LED 보급률 (%, 용량기준)
□	건물(청사)	A	B	C	-	D	E	-
□	터널등	A	B	C	-	D	E	-
□ 전체 설치용량 파악이 어려운 경우, 앞의 체크박스에 체크() 후 가장 많이 설치된 LED 등기구 및 일반 등기구의 대표용량**(숫자)을 D, E에 기입

* 작성방법은 첨부 2 → < 입력데이터 및 설명 >과 동일

** (대표용량 예시) LED 중 12W, 14W 중 12W가 가장 많이 설치되었고, 형광등 32W, 40W 중 32W가 가장 많이 설치된 경우 D에는 12W, E에는 32W 기입

첨부4		주요 조명 참고자료

□ 건물(실내)용 LED 조명의 종류

· 전구 타입

	◈ 벌브타입 (Bulb Lamp) LED전구를 백열전구모양으로 유리 또는 아크릴 캡을 씌운 제품 LED빛의 직진성을 캡 안의 렌즈를 통해 넓은 방향으로 빛을 분사시켜 백열전구와 같은 효과를 냄 주로 7W/8W/9W/10W/11W 등이 사용 됨

	◈ 볼 LED 램프 벌브타입의 일종으로 광각이 넓게 퍼져 전체적인 공간을 밝혀줄 수 있어 넓은 공간에 많이 사용

	◈ 컴팩타입 (Compact Lamp) LED전구를 원통형 모양으로 만든 제품 다운라이트에 삼파장전구 대용으로 많이 사용 됨

· 형광등 타입

	백열전구에 비해 효율이 좋고, 소비전력 또한 1/3정도로 빛이 부드러우며 열이 수반되지 않음. 100% 밝기까지 30초~2분정도 소요 주로 18W/20W/22W/23W가 많이 사용 됨

· 평판(면)조명 타입

	사무실, 상업시설에 사용되는 형광등기구를 대체하는 LED조명 천정에 매입되는 타입이며, 정사각형(파라보릭, 패입프리즘 대체)과 직사각형(매입개장 대체)이 생산판매 됨 주로 40W/45W/50W/52W가 많이 사용 됨

· 다운라이트 타입

	천정에 타공을 한 뒤 등기구를 매입하여 고정시키는 조명기구로, 보통 원형으로 타공하는 것이 일반적임. 타공사이즈에 따라 4/5/6인치로 나뉘며 적용 폭이 넓어 상업시설에 많이 설치 됨 주로 10W/12W/15W/18W 가 많이 사용 됨

· 센서등 타입

	사람이나 물체가 지나가는 것을 감지하여 전원이 작동되는 조명기구로 주로 10W/13W/15W등이 사용되며 현관이나 주차장에 많이 설치 됨

· 직부등 타입

	형태는 센서등 타입과 유사하나 센서등 타입은 센서에 의해 전원이 작동되는 반면, 직부등 타입은 스위치를 통해서 전원이 작동 되는 차이점을 지님

· 바 타입

	막대형태로 제작된 LED 조명으로 실내에서 간접조명, 진열장조명, 인테리어조명 등으로 사용 됨

· 할로겐램프 대체용

	할로겐 램프 대체형으로 사용되며 주로 3W/6W/7W/10W/15W가 사용됨

□ 도로 및 외부용 LED 조명의 종류

· 가로등 타입

	가로등 전주의 형식 - 하이웨이형 : 전주의 끝부분을 구부려서 그 끝에 등을 설치 - 브래킷형 : 전주의 끝부분에 가로로 가지를 뻗게하여 등을 설치 - 주두형 : 전주의 꼭대기에 등을 설치

· 터널등 타입

	보통 나트륨전구를 사용하여 오렌지색의 빛을 발생하지만, 요즘엔 메탈전구, CDM전구, LED조명 등을 사용하여 백색계열 빛을 많이 설치하는 추세임

· 고천정등 타입

	천정이 높은 곳에 설치되며 보통 공장, 강단, 체육관 등에 많이 설치됨

· 방폭등 타입

	가스 폭발의 위험성이 있는 곳에서도 안전하게 쓸 수 있도록 설계된 조명등

· 투광등 타입

	빛을 모아 일정한 방향으로 비추는 조명등으로 실외에선 경관조명등으로 사용되며, 그림은 강화군에서 설치한 횡단보도 야간안전 LED 사례임

· 지중등 타입

	바닥에 매입하는 LED조명등으로 실외에서 많이 사용되며 야간에 사람들의 출입이 많은 곳에 주로 설치 됨

□ 건물(실내)용 LED 외 기타 조명의 종류

ㅇ 형광등

· 직관형 형광등

표기법	형광등종류 - 소비전력(W) - 유리관직경 - 색상 - 기타규격

	일자형 직관 형광등은 FL(Fluorescent Lamp), FLR(Fluorescent Lamp Rapid start), FHF(Fluorescent High frequency) 3종류로 구분되며, 외관상의 차이는 거의 없으며 현재 실내용 직관 형광등의 대부분은 FLR, FHF 타입이다. 사무실 실내 조명 및 주차장 실내 조명용으로 가장 많이 쓰이며 주로 20W/32W/40W 등이 많이 쓰임

· 컴팩트 형광등

표기법	소켓종류 - 소비전력(W) - 색상

	소켓종류에 따라 구분되며 스타터 비내장형에는 FPL, FML, FCL 이 있고, 스타터 내장형에는 FPX, FDX, FDL이 있음 10W/12W/18W/20W/32W/36W/40W/55W 등 넓은 범위의 사용 용량을 지님

	FPL(Fluorescent Parallel Lamp) - U자형 아파트에서 가장 많이 사용되는 형광등으로 일명 U자등이라 불림 보통 36W와 55W 제품이 많이 사용됨

	FML(Fluorescent M-type Lamp) - M자형 U자형 램프를 옆으로 나란히 두 개 붙여 M형으로 만든 램프 스탠드에서 많이 쓰이는 형태

	FCL(Fluorescent Circular Lamp) - 원형 원형 형광등으로 FCL 전용 안정기가 필요하다는 단점 때문에 FPL에 밀려 거의 없어지는 추세임

	FPX - U자형 스타터와 콘덴서 내장형 컴팩트 형광등으로 U램프가 1개, 핀이 2개인 형태

	FDX - Double U자형 스타터와 콘덴서 내장형 컴팩트 형광등으로 U램프가 2개, 핀이 대각선으로 2개인 형태

	FDL - Double U자형 U자형 램프가 2개이며 FDX하고 차이점은 대각선으로 총 4개의 핀이 구성됨

· 전구식 형광등

표기법	안정기종류 - 램프개수 - 전압 - 소비전력(W) - 색상 - 소켓사이즈

	EL램프 (Electro Luminescence Lamp) 흔히 삼파장램프라고 불리우며 정식명칭은 안정기내장형램프(Self Ballasted Lamp)임. 백열전구 대신 소켓에 돌려서 끼우는 타입이며 형태에 따라 EFTR(U램프3개), EFQR(U램프4개), EFSP(스파이럴 나션형)등으로 구분됨. U자 3개형이 가장 많이 사용됨

ㅇ 기타조명

· OLED조명 (고효율 조명)

	자연광에 가까운 특성을 지니며 차세대 인테리어 조명으로 각광받고 있음. 주로 도서관, 전시관, 박물관, 물건진열장 등에 쓰임

· 백열램프 (기존 전통조명)

	화장실, 주방, 센서 등에 많이 사용되며 주로 25W/40W/60W/100W 등이 많이 사용 됨 2014년 1월부터 정부 주도하에 백열전구 생산 및 수입이 전면 중단

· 할로겐 램프 (기존 전통조명)

	박물관, 전시장, 진열장 등에 많이 사용 되며 주로 20W/35W/50W/75W 등이 많이 사용 됨

· 메탈 핼라이드 램프 (기존 전통조명)

	쇼윈도우, 매장조명, 공장, 전시장, 창고 등의 다운라이트 일반조명으로 많이 사용 되며 주로 35W/70W/100W/125W/150W/175W/250W/400W 가 많이 사용 됨

□ 도로 및 외부용 LED 외 기타 조명의 종류

· 나트륨 램프

	가로등 중 불빛이 노란색인 조명으로, 나트륨 가스를 방전시켜 빛을 내는데 나트륨의 불꽃색이 노란색이기 때문에 노란 빛을 내는 조명으로 많은 가로등이 나트륨등으로 사용 됨 또한, 시각적으로는 노란빛을 띄지만 실질적인 빛의 파장은 녹색에 근접해 사람의 눈이 가장 잘 인지하는 색깔 중 하나이기 때문에 터널등으로도 많이 사용 됨 주로 100W/200W/250W/300W/400W/1000W 등이 많이 사용 됨

· 할로겐 램프

	나트륨램프와 비슷한 색의 빛을 내지만 좀 더 주황빛 계열에 가까운 색을 띄며 보통 가로등에 많이 사용되는 조명으로 주로 20W/35W/50W/75W 가 많이 사용 됨

· 메탈할라이드 램프

	수은램프의 효율 및 연색성의 개선을 목적으로 개발된 조명으로 저렴한 설치비와 자연광에 가까운 백색광으로 가로등에 널리 쓰임 35W/70W/100W/125W/150W/175W/250W/400W 가 많이 사용 됨

· 무전극 형광램프 (고효율 조명)

	전극이 없어 긴 수명, 유지보수가 곤란하거나 높은 출력이 요구되는 곳의 수요가 있음. 주로 60W/100W/150W/200W가 사용되며 도로, 터널, 농업 등 고출력 요구 조명으로 많이 쓰임

□ 램프길이별 소비전력 확인

ㅇ LED 조명

구 분		타입별 특징
평판형 LED 조명 (사각형)
	형태	직사각형						정사각형
	가로	600	640	1200		1200	1280	300		450	500	520		600	1280
	×	×	×	×		×	×	×		×	×	×		×	×
	세로	300	320	150		300	320	300		450	500	520		600	320
	소비 전력 (W)	30	20~40	35		60	40	19 또는 34		40	50	40		60	40
	설치 형태

ㅇ 콤팩트형 형광등

구 분		타입별 조명 특징
L-타입						(2G11소켓)
	램프길이 (mm)	225	320	415	535		535
	소비전력 (W)	18	24	36	40		55
	관경 (mm)	18
	비고	L-타입 램프는 직관형 형광등과 같은 광속과 성능을 지니고 있으나 길이가 1/2로 작은 것이 특징이며, 소켓의 경우 2G11소켓이 가정에서 가장 많이 사용됨
S-타입
	램프길이 (mm)	105	135	165	235		175
	소비전력 (W)	5	7	9	11		13
	관경 (mm)	13

ㅇ 직관형 형광등

구 분		조명 특징
직관형 형광등
	조명 길이 (mm)	330	436	580	891	1195
	유리관 지름 (mm)	25.5				25.5		32.5
	소비 전력 (W)	10	15	18, 20	30	32		36, 40
	비고	직관형 형광등의 경우, 소켓 지름이 아닌 유리관 지름을 기준으로 측정함

ㅇ 안정기 내장형 램프

구 분		조명 특징
안정기 내장형 램프
	구분	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	베이스 지름 (mm)	43	45	48	50		60		70	75	75	80	100	120
	소켓 지름 (mm)	26									39
	소비 전력 (W)	11		15	20	25	30	35	45	55		75	100	150
	비고	일반적으로 D가 가정 및 업체에서 가장 많이 사용하는 램프임