		제안서 제출 도 홈페이지 공고

완도항 중앙방파제 축조공사 실시설계를 위한

직립소파블록 적용 제안서 제출 공고

ㅇ 완도항 중앙방파제 축조공사 실시설계 추진중 직립소파블록 적용을 위해 다음과 같이 제안서를 접수 받고자 하니, 붙임서식에 따라 작성 후 제출바랍니다.

2019.12.10

전라남도지사

1. 접수내용 : 직립식 소파블록 제안서

※ 별첨 : 직립식 소파블록 제안서 작성 공지사항

2. 제출기한 : 2019.12.10.~2019.12.12.(목) / 17:00

3. 신청방법 : 별첨 제출양식에 따라 신청서를 작성하여 작성자 날인 후 메일

- 용역사 : ㈜건일 항만부 조만준 과장 010-2720-6183

이메일(haha2jo@empas.com)

3. 문의사항 : 전라남도 해운항만과 양조욱(061-286-6841)

붙임 1. 공법 및 시공범위 등의 참여기준

2. 작성양식 각 1부

붙임1		공법 및 시공범위 등의 참여기준

1. 과업대상 위치

ㅇ 전라남도 완도군 완도읍 군내리 완도항 일원

가. 과업대상 위치도

나. 과업대상 전경

2. 소파블럭 공법 적용 지역 및 시설물 현황

가. 소파블럭 공법 적용 지역

- 방파제

나. 시설물 현황 및 관련도면

계 획 평 면 도

∙방파제 500.0m

표준단면도

3. 설계기준

가. 설계고조위 : DL.(+)5.464m

나. 설계파랑

구 분		파 향	파고(m)	주기(sec)	비 고
방파제	A구간	SSE	1.57	14.74	50년 빈도
	B구간

다. 비쇄파대 / 해저경사 1/30

라. 하중조건

구 분	상시	파압시, 지진시	비 고
상재하중	5.0kN/㎡	2.5kN/㎡

구 분	단위체적중량(kN/㎡)			구 분	단위체적중량(kN/㎡)
	수 상	수 중			수 상	수 중
무근 콘크리트	22.6	12.6		사 석	18.0	10.0 포화(20.0)
				강 재	77.0	67.0
철근 콘크리트	24.0	14.0
				해 수	10.1
석 재	26.0	16.0

마. 재료조건

구 분	대상구조물	설계기준강도(MPa)	비고
무근콘크리트	상치, 콘크리트 블록	30
철근콘크리트	소파블록	35

구분	마찰계수	비고
콘크리트와 콘크리트	0.5
콘크리트와 사석	0.6
사석과 사석	0.8

바. 재료조건

허용안전율

구 분	평상시	파압시	지진시	비 고
활 동	1.2	1.2	1.0
전 도	1.2	1.2	1.1
직 선 활 동	1.2	1.2	1.0
원 호 활 동	1.3	1.3	1.1
편심경사하중 지지력	1.2	1.0	1.0

사석기초 허용지지력

구 분	상시	파압시	지진시	비 고
허용지지력	500 kN/㎡	500 kN/㎡	600 kN/㎡

4. 특허의 범위, 조건 등

- 본 공사의 직립소파블록 공법 및 자재 선정은 특허의 범위를 대상블록의 제작, 운반, 거치로 한정함. 그 외 특허에 포함하는 공정이 있을 경우 본 공사에 포함하여 이의를 신청하지 않겠다는 각서 첨부

- 해당지역의 수심 및 설계조건을 적용하여 최적의 안정적인 단면 구성 후 견적서 첨부
① 특허 범위 표시(도면 개략표시)
② 단면 폭을 증빙 할 수 있는 구조계산서 1식 첨부(엑셀 및 PDF 제출)
③ 견적서 표시 예시(특허 전체 비율 별도 표기)

A구간 : 19,690천원/m ( 특허 23.2% 4,570천원/m )
B구간 : 39,690천원/m ( 특허 11.5% 4,570천원/m )
평 균 : 19,690천원/m ( 특허 15.4% 4,570천원/m )

④ 구조물 현황

· A구간  : 마루높이 DL.(+) 8.00m (상치콘크리트 설계사 제공조건으로 고정)
블록 최상단 높이 DL.(+) 5.50m
마운드 높이 DL.(-) 6.50m
평균수심 DL(-) 10.00m
피복석 규모 : 0.2㎥/EA (항외측 2층, 항내측 1층)
근고블록 : 항외측 2EA (1.5B×2.5L×1.2H), 항내측 1EA (1.5B×2.5L×0.8H)
소파블록 설치 범위 : DL.(+)5.50m ~ DL.(-)2.50m ( 총 높이 8m )
구조물 폭은 Free

· B구간  : 마루높이 DL.(+) 8.00m (상치콘크리트 설계사 제공조건으로 고정)
블록 최상단 높이 DL.(+) 5.50m
마운드 높이 DL.(-) 10.50m
평균수심 DL(-) 13.50m
피복석 규모 : 0.2㎥/EA (항외측 2층, 항내측 1층)
근고블록 : 항외측 2EA (1.5B×2.5L×1.2H), 항내측 1EA (1.5B×2.5L×0.8H)
소파블록 설치 범위 : DL.(+)5.50m ~ DL.(-)2.50m ( 총 높이 8m )
구조물 폭은 Free

- 견적서에 대한 산출내역서(엑셀제출)
① 기본 단가는 설계사에서 제공
② 특허공종은 엑셀에 정확히 표기
③ 산출 목차

· 기초공
· 구체공
· 상부공
· 부대공 (공사비의 5%)
· 제경비 45%, 부가가치세 10% 기술료포함 m당 개략공사비 제출

※ 단, 지반개량비는 단면 폭에 따라 설계사에서 산정함.

- 그 외 첨부
① 시공실적 증빙자료(계약서 또는 특허 협약서)
② 특허증
③ 특허등록원부
④ 등록특허공보
⑤ 작성양식
(특허제품에 대한 설명 / 시공실적(직립식 소파블록 적용실적)작성

- 회신처

연락처 : ㈜건일 항만부 조만준 과장 010-2720-6183

이메일 : haha2jo@empas.com

담당자 : 전라남도 해운항만과 양조욱 061-286-6841