붙임1		공법 및 시공범위 등의 참여기준

1. 과업대상 위치

ㅇ 전라남도 완도군 완도읍 군내리 완도항 일원

가. 과업대상 위치도

나. 과업대상 전경

2. 특정 공법 적용 지역 및 시설물 현황

가. 소파블럭 공법 적용 지역

- 방파제

나. 시설물 현황 및 관련도면

계 획 평 면 도

∙방파제 500.0m

제두부 평면계획도

제두부 표준단면도(일반공법)

얕은구간(20m)

깊은구간(20m)

3. 설계기준

가. 설계고조위 : DL.(+)5.464m

나. 설계파랑

구 분		파 향	파고(m)	주기(sec)	비 고
방파제	깊은구간	SSE	1.39	14.74	50년 빈도
	얕은구간

다. 비쇄파대 / 해저경사 1/30

라. 하중조건

구 분	상시	파압시, 지진시	비 고
상재하중	5.0kN/㎡	2.5kN/㎡

구 분	단위체적중량(kN/㎡)			구 분	단위체적중량(kN/㎡)
	수 상	수 중			수 상	수 중
무근 콘크리트	22.6	12.6		사 석	18.0	10.0 포화(20.0)
철근 콘크리트	24.0	14.0		강 재	77.0	67.0
석 재	26.0	16.0		해 수	10.1

마. 재료조건

구 분	대상구조물	설계기준강도(MPa)	비고
무근콘크리트	상치, 콘크리트 블록	30
철근콘크리트	소파블록	35

구분	마찰계수	비고
콘크리트와 콘크리트	0.5
콘크리트와 사석	0.6
사석과 사석	0.8

사. 재료조건

구분	지진계수(kh)	비고
수평지진계수	0.061

사. 재료조건

허용안전율

구 분	평상시	파압시	지진시	비 고
활 동	1.2	1.2	1.0
전 도	1.2	1.2	1.1
직 선 활 동	1.2	1.2	1.0
원 호 활 동	1.3	1.3	1.1
편심경사하중 지지력	1.2	1.0	1.0

사석기초 허용지지력

구 분	상시	파압시	지진시	비 고
허용지지력	500 kN/㎡	500 kN/㎡	600 kN/㎡

4. 특허의 범위, 조건 등

- 본 공사의 제두부 공법 및 자재 선정은 특허의 범위를 대상블록의 제작, 운반 및 거치로 한정함. 그 외 특허에 포함하는 공정이 있을 경우 본 공사에 포함하여 이의를 신청하지 않겠다는 각서 첨부

- 해당지역의 수심 및 설계조건을 적용하여 최적의 안정적인 단면 구성 후 견적서 첨부 (단, 단면은 일반공법 안전율 동등이상이 되어야함)
① 특허 범위 표시(도면 개략표시)
② 일반공법보다 안정성 향상함을 증빙 할 수 있는 구조계산서 1식 첨부     (엑셀 및 PDF 제출)
③ 견적서 표시 예시(특허 전체 비율 별도 표기)

얕은구간 : 19,690천원/m ( 특허 23.2% 4,570천원/m )
깊은구간 : 39,690천원/m ( 특허 11.5% 4,570천원/m )
평 균 : 19,690천원/m ( 특허 15.4% 4,570천원/m )

④ 구조물 현황

· 얕은구간  : 마루높이 DL.(+) 8.00m (상치콘크리트 도면 제공조건으로 고정)
블록 최상단 높이 DL.(+) 4.70m
마운드 높이 DL.(-) 6.10m
평균수심 DL(-) 8.80m
피복석 규모 : 0.2㎥/EA (항외측 2층, 항내측 2층)
근고블록 : 항외측 2EA (1.5B×2.5L×1.2H), 항내측 2EA (1.5B×2.5L×1.2H)
소파블록 설치 범위 : DL.(+)4.70m ~ DL.(-)2.10m ( 총 높이 6.8m )
구조물 폭은 Free

· 깊은구간  : 마루높이 DL.(+) 8.00m (상치콘크리트 도면 제공조건으로 고정)
블록 최상단 높이 DL.(+) 4.70m
마운드 높이 DL.(-) 10.10m
평균수심 DL(-) 14.50m
피복석 규모 : 0.2㎥/EA (항외측 2층, 항내측 1층)
근고블록 : 항외측 2EA (1.5B×2.5L×1.2H), 항내측 2EA (1.5B×2.5L×1.2H)
소파블록 설치 범위 : DL.(+)4.70m ~ DL.(-)2.10m ( 총 높이 6.8m )
구조물 폭은 Free

· 일반공법 안전율

구 분	파압시		지진시		비 고
	얕은구간	깊은구간	얕은구간	깊은구간
활 동	2.15	2.79	3.05	2.77
전 도	2.65	3.43	4.12	3.83
직 선 활 동	2.44	1.75	2.78	1.66
사석허용지지력	310.81	374.89	317.59	429.03

- 견적서에 대한 산출내역서(엑셀제출)
① 기본 단가는 설계사에서 제공
– 제공하지 않는 단가는 2020년 기준으로 단가산출필요(첨부)
② 특허공종은 엑셀에 정확히 표기
③ 산출 목차

· 기초공
· 구체공
· 상부공
· 부대공 (공사비의 5%)
· 제경비 45%, 부가가치세 10% 기술료포함 m당 개략공사비 제출

※ 단, 지반개량비는 단면 폭에 따라 설계사에서 산정함.

- 현재, 설계되어 있는 제간부와 접속부 처리 계획 검토서 첨부 필요
(자유 형식)

- 그 외 첨부
① 시공실적 증빙자료(계약서 또는 실적 증명서) - 방파제공사 한정
② 특허증
③ 특허등록원부
④ 등록특허공보
⑤ 작성양식
(특허제품에 대한 설명 / 시공실적(방파제 적용실적) 작성)

- 회신처

연락처 : ㈜건일 항만부 조만준 과장 010-2720-6183

이메일 : haha2jo@empas.com

5. 건설기술심의 일정계획

- 2020년 8월 5일 17시 까지 : 개별업체별 접수