2021년 제3회 공법･자재 선정위원회 개최계획

- 거점육성형 지역개발사업 실시설계용역 공법 및 자재 -

	(지역계획과)

2021년 제3회 공법･자재 선정위원회 개최계획

거점육성형 지역개발사업(석곡~북면, 몽탄~동강 연결도로) 실시설계 공법 및 특정자재의 선정을 위해 공법․자재 선정위원회를 개최하고자 함.

□ 공법‧자재 선정위원회 개최

○ 일    시 : 사전설명회(9. 9. 10:00), 선정위원회 심의(9. 14. 10:00)

○ 장    소 : 송순실(사전설명회), 도로관리사업소 회의실(선정위원회)

○ 심의위원 : 8명(내부 4, 외부* 4)     * 토목구조 2, 토목시공 2

○ 안    건 : 13건(공법 4, 자재 9)

※ 참석인원은 코로나19 방역지침에 따라 인원 최소화 및 최대 49명 이내로 제한

□ 심의 안건

(단위 : 백만원)

안 건 명		설치 수량	기준금액	제안사	비고
몽탄 ~ 동강간 연결도로 (5건)	교량 바닥판용 프리캐스트 패널	1개교량/4,820㎡	1,480	2개사	공법
	초기우수 처리시설(자연형)	침투시설 11개소	450	5개사	자재
	교량 배수시설	교량 1개소(L=638m)	633	2개사
	교량 점검시설	1개교량/12개소	488	3개사
	기초파일	1개교량/90본	1,090	4개사
석곡 ~ 북면간 연결도로 (8건)	깍기부 옹벽	3개소/4,239㎡	3,263	2개사	공법
	염수분사시설	2개소/2,245m	1,595	2개사
	터널오폐수 처리시설	1개소(700ton/일)	522	2개사
	초기우수 처리시설(장치형)	여과형시설 46개소	1,282	8개사	자재
	초기우수 처리시설(자연형)	침투시설 15개소	580	6개사
	교량 배수시설	교량 3개소(L=830m)	590	2개사
	교량 점검시설	5개 교량/12개소	420	3개사
	기초파일	5개 교량/224본	490	2개사

□ 사전설명회 개최

○ 일시/장소 : ʹ21. 9. 9.(목) 10:00  / 송순실

○ 참석대상 : 34명(전남도 6, 설계용역사 4, 공법회사 24)

-    道    : 도시계획상임단 3, 산단지역개발팀 2

- 관 계 자 : 설계용역 분야책임자 각 1인, 공법제안사 대표 각 1인

○ 주요내용

- 심의·평가방법 사전설명 및 공정성 확보를 위한 준수사항 공지

- 심의위원 제척 대상 확인 및 선정위원회 구성 등 위원 선정

□ 심의위원 선정

○ 일시/장소 : 사전설명회 이후 연계추진

○ 인    원 : 8명(외부전문가 4, 관련공무원 4)

- 위  원  장 : 지역계획과장(평가는 미 참여)

- 외부전문가 : 건설기술위원 중 토목구조･토목시공 분야 교수 선임

- 관련공무원 : 시설직 5급(발주팀장 제외), 6급(5년 이상 재직자, 박사‧기술사 소지자)

○ 방    법

- 발주부서‧공법회사 입회하에 무작위 추첨(추첨자 참석불가시 차 순위자 선정)

- 정년 1년 이내 공무원 및 최근 1년 이내 선정위원회에 참여한 외부 전문가는 제외(외부전문가 소속기관별 1명 이내, 공무원은 팀별 1명 이내)

- 공무원 위원구성이 어려운 경우 총인원 범위에서 외부전문가로 충원

- 공정한 심의에 지장이 있다고 판단하는 위원은 제외(발주부서 사전검토)

□ 운영방향

○ 심의자료는 사전설명회 후 발주부서에서 직접 배부 - 청렴동의서 징구

○ 직·간접적으로 이해관계가 있는 위원은 배제 - 본인 확인서 징구

○ 평가방법 및 결과는 공개를 원칙으로 함(도 홈페이지 공개)

○ 심의의결은 위원 2/3 참석, 참석위원 1/2이상 찬성(점수산정)

□ 평가방법

○ 발주부서 요청에 따라 1사 1건 원칙 반영(단, 해당안건이 선순위 안건에서 미적용 제안사만 있을 경우 예외)

○ 평가는 “붙임 3” 평가항목 및 평가기준에 의하여 추진(항목별 기준은 발주부서의 의견을 들어 최종 확정)

○ 평가점수는 차등평가 방식으로 평가항목별 평가등급(수, 우, 미, 양, 가)을 구분한 후 합계를 산정 우선순위 결정

○ 항목별 위원점수는 평가 1순위부터 10%씩 차등하여 산정

○ 위원별 위원점수를 합산하여 업체별 평가점수 산정 후 높은 점수로 선정

○ 상위 업체가 동일 점수일 경우 정성평가 점수가 높은 순으로 공법을 결정하고, 정성평가 점수도 같을 경우 상위 업체만 재평가 실시

□ 제안사 설명

○ 발표순서는 발주부서 심의요청서 순으로 발표

○ 발주부서(설계사)에서 설계현황 및 사업개요 제안설명

○ 동일공법은 전체 안건에 대해 1회 제안 설명

○ 공법설명은 1회 5분 이내 설명(상대업체 비방 및 격하내용 발언금지)

○ 심의위원 일문일답(1인 1건, 질문 1분, 답변 2분, 총 3분 이내)

○ 업체별 참가자수 2인 이내(발표 1, 분야전문가 및 컴퓨터운영 1)

붙임:  1. 2021년 제3회 건설공사 공법자재 심의대상 및 순서 1부.

2. 심의 진행 일정 1부.

3. 평가항목 및 평가기준(공법, 자재) 1부.  끝.

붙임 1		2021년 제3회 건설공사 공법자재 심의대상 및 순서

○ 몽탄~동강간 연결도로

(단위 : 백만원)

안 건 명	종류	수량	기준금액	심의순서
교량 바닥판용 프리캐스트 패널	공법	1개교량/4,820㎡	2,470
초기우수 처리시설(자연형)	자재	침투시설 11개소	450
교량 배수시설	ʺ	교량 1개소(L=638m)	633
교량 점검시설	ʺ	1개교량/12개소	488
기초파일	ʺ	1개교량/90본	1,090

○ 석곡~북면간 연결도로

(단위 : 백만원)

안 건 명	종류	수 량	기준금액	심의순서
깍기부 옹벽(판넬+Nail형)	공법	3개소/4,239㎡	3,263
염수분사시설(원격조정분사방식)	ʺ	2개소/2,245m	1,595
터널공사중 오폐수처리시설	ʺ	1개소(700ton/일)	522
초기우수 처리시설(장치형)	자재	여과형시설 46개소	1,282
초기우수 처리시설(자연형)	ʺ	침투시설 15개소	580
교량 배수시설	ʺ	교량 13개소(L=830m)	590
교량 점검시설	ʺ	5개교량/12개소	420
기초파일	ʺ	5개교량/224본	490

붙임 2		심의 진행 일정(세부일정)

시 간		내 용
~ 10:00		- 심의위원 등록
10:00∼10:10	10분	- 진행순서 안내 및 위원소개
10:10~10:20	10분	- 발주부서 제안설명(몽탄~동강, 석곡~북면)
10:20~10:36	16분	- 공법설명 및 질의응답(프리캐스트 패널) · 제안사 설명 2개사×5′=10′, 질의응답 2건×3′=6′
10:36~11:16	40분	- 특정자재 설명 및 질의응답(초기우수 처리장치 자연형) · 설명 5건×5′=25′, 질의응답 5건×3′=15′
11:16~11:32	16분	- 특정자재 설명 및 질의응답(교량 배수시설) · 설명 2건×5′=10′, 질의응답 2건×3′=6′
11:32~11:56	24분	- 특정자재 설명 및 질의응답(교량 점검시설) · 설명 3건×5′=15′, 질의응답 3건×3′=9′
11:56~12:28	32분	- 특정자재 설명 및 질의응답(기초파일) · 설명 4건×5′=20′, 질의응답 4건×3′=12′
12:28~13:23	55분	- 자재평가 및 결과정리 · 결과정리 5건×10ʹ=50ʹ, 발표 5건×1ʹ=5ʹ
13:23~14:00	37분	중 식
14:00~14:16	16분	- 공법설명 및 질의응답(깍기부 옹벽) · 제안사 설명 2개사×5′=10′, 질의응답 2건×3′=6′
14:16~14:32	16분	- 특정자재 설명 및 질의응답(염수분사시설) · 설명 2건×5′=10′, 질의응답 2건×3′=6′
14:32~14:48	16분	- 특정자재 설명 및 질의응답(터널 오폐수처리시설) · 설명 2건×5′=10′, 질의응답 2건×3′=6′
14:48~15:52	64분	- 특정자재 설명 및 질의응답(초기우수 처리시설 장치형) · 설명 8건×5′=40′, 질의응답 8건×3′=24′
15:52~16:00	8분	- 특정자재 설명 및 질의응답(초기우수 처리시설 자연형) * 중복자재 1회 설명(5건 적용) · 설명 1건×5′=5′, 질의응답 1건×3′=3′
16:00~17:28	88분	- 자재평가 및 결과정리 · 결과정리 8건×10ʹ=80ʹ, 발표 8건×1ʹ=8ʹ
17:28		- 폐회선언

붙임 3		평가항목 및 평가기준 (공법, 자재)

평가항목	평가 기준		배점	A사	B사	C사	D사	E사
1. 시 공 성 (20)	정성	- 시공의 용이성, 안전성	10
	정성	- 현장여건과 적합정도	5
	정성	- 공사기간 적정여부 등	5
2. 경 제 성 (20)	정성	- 설계단가 적정성	10
	정성	- 생애주기 측면에서 경제성	10
3. 유지관리 (20)	정성	- 하자 발생 가능성	10
	정성	- 하자검사의 신속 및 편리성	5
	정성	- 하자보수의 용이성	5
4. 내 구 성 및 환경영향 (20)	정성	- 공법의 구조적 안전성	10
	정성	- 자재의 내구·내화·내습성	5
	정성	- 주변환경에 미치는 영향	5
5. 경 관 성 (10)	정성	- 색상, 모양 등 디자인	5
	정성	- 주변 환경과의 조화	5
6. 지역업체 여 부 (10)	정량	- 특허․신기술을 등록한 도내기업 (본사 또는 공장이 도내에 위치)	10
	정량	- 전용실시권을 등록한 도내기업 (본사 또는 공장이 도내에 위치)	5
합 계			100

【참고 1 : 세부평가 참고자료】

평가 항목		세부기준 및 방법
평가항목	평가기준
1. 시 공 성	- 시공의 용이성, 안전성	- 공법적용으로 공정이 단순해져 시공이 간편해지거나 편리한 정도를 판단 - 현장시공과 공장시공 장·단점을 비교 판단 - 크레인 등 중장비 이용 및 안전사고 위험성 판단
	- 현장여건과 적합정도	- 주변환경(가옥 등)을 고려, 형하고 제약 정도 판단 - 도·농지역을 고려 작업공간 최소여부 판단
	- 공사기간 적정여부 등	- 하부구조와 상부구조 동시시공 가능여부 판단 - 공법별 제작 및 설치기간을 비교 판단
2. 경 제 성	- 설계단가 적정성	- 심의대상 공법의 평균단가를 적용 금액을 비교
	- 생애주기비용 측면에서 경제성	- 초기투입비용과 공법별 생애주기를 고려한 유지관리비(LCC비용)를 비교 판단
3. 유지관리	- 하자 발생 가능성	- 공법별 하자 발생 가능성을 검토 판단
	- 하자검사의 신속 및 편리성	- 하자검사가 용이하게 각부재의 육안식별이 가능한 부재노출 정도 판단 - 밀폐형식은 인력이 입·출입이 가능정도 판단
	- 하자보수의 간편성	- 하자보수할 수 있는 공간확보 정도 - 하자발생시 부재교체 가능 정도
4. 내 구 성 및 환경영향	- 공법의 구조적 안전성	- 시공실적과 시험성과 등을 검토하여 공법의 구조적 안정성 검토
	- 자재의 내구·내화·내습성	- 강재구조와 콘크리트구조의 장단점 비교
	- 주변환경에 미치는 영향	- 공사중 및 유지관리에 따라 환경피해 발생 가능성 비교 판단
5. 경 관 성	- 색상, 모양 등 디자인	- 색상, 모양 등의 독창성과 편리성 검토
	- 주변 환경과의 조화	- 주변환경과 조화된 경관성 검토
* 지역업체 여부는 정량평가로 심의부서에서 위원들에게 제시함

【참고 2 : 항목별 차등평가 점수】

업체 수	배 점	평 가 등 급					비 고
		수×1.0 (업체 수)	우×0.9 (업체 수)	미×0.8 (업체 수)	양×0.7 (업체 수)	가×0.6 (업체 수)
2개 업체	10	10.0 (1)	9.0 (1)	-	-	-
	5	5.0 (1)	4.5 (1)	-	-	-
	3	3.0 (1)	2.7 (1)	-	-	-
3개 업체	10	10.0 (1)	9.0 (1)	8.0 (1)	-	-
	5	5.0 (1)	4.5 (1)	4.0 (1)	-	-
	3	3.0 (1)	2.7 (1)	2.4 (1)	-	-
4개 업체	10	10.0 (1)	9.0 (2)	8.0 (1)	-	-
	5	5.0 (1)	4.5 (2)	5.6 (1)	-	-
	3	3.0 (1)	2.7 (2)	2.4 (1)	-	-
5개 업체	10	10.0 (1)	9.0 (2)	8.0 (1)	7.0 (1)	-
	5	5.0 (1)	4.5 (2)	4.0 (1)	3.5 (1)	-
	3	3.0 (1)	2.7 (2)	2.4 (1)	2.1 (1)	-
6개 업체	10	10.0 (1)	9.0 (2)	8.0 (1)	7.0 (1)	6.0 (1)
	5	5.0 (1)	4.5 (2)	4.0 (1)	3.5 (1)	3.0 (1)
	3	3.0 (1)	2.7 (2)	2.4 (1)	2.1 (1)	1.8 (1)
7개 업체	10	10.0 (1)	9.0 (2)	8.0 (2)	7.0 (1)	6.0 (1)
	5	5.0 (1)	4.5 (2)	4.0 (2)	3.5 (1)	3.0 (1)
	3	3.0 (1)	2.7 (2)	2.4 (2)	2.1 (1)	1.8 (1)
8개 업체	10	10.0 (1)	9.0 (2)	8.0 (2)	7.0 (2)	6.0 (1)
	5	5.0 (1)	4.5 (2)	4.0 (2)	3.5 (2)	3.0 (1)
	3	3.0 (1)	2.7 (2)	2.4 (2)	2.1 (2)	1.8 (1)