2022년 제1회 공법･자재 선정위원회 개최계획

- 지방도 확포장공사 실시설계용역 공법선정 -

	(지역계획과)

2022년 제1회 공법･자재 선정위원회 개최계획

도로교통과 지방도 확포장공사 실시설계 특정공법의 선정을 위해 공법․자재 선정위원회를 개최하고자 함.

□ 공법‧자재 선정위원회 개최

〇 일    시 : 사전설명회(1. 5. 14:00), 선정위원회 심의(1. 7. 10:00)

〇 장    소 : 전남도청 수리채

〇 심의위원 : 8명(내부 4, 외부* 4)   * 토목구조 2, 토목시공 2

〇 안    건 : 2건

(단위 : 백만원)

안 건 명	규 격	기준금액	제안사	비고
남악~임성 상용교(PF BEAM)	L=30m, B=11.4m	470	2개사	공법
마산~산이 대진교(개량형 PSC)	L=120m, B=9m	2,770	5개사

※ 참석인원은 코로나19 방역지침에 따라 인원 최소화 및 필수 인원으로 제한

□ 선정위원회 심의

〇 일시/장소 : ʹ22. 1. 7.(금) 10:00 / 전남도청 수리채

〇 심의개최

- 안    건 : 2건(공법)

- 방    법 : 차등평가 방식으로 평가항목별 합계산정 후 순위결정

･ 심의순서는 도급액이 높은 공법부터 심의

･ 공법 및 자재로 선정된 업체는 이후 안건에 심의대상에서 제외

･ 심의대상이 1개 업체밖에 없는 경우 제외된 모든 업체로 심의

･ 정성평가 합계점수 중 최고‧최저점수 제외한 산술평균으로 순위결정

- 심의위원 : 8명(사전설명회에서 선정)

･ 외부(4명) : 건설기술심의 위원 중 토목구조･토목시공･수자원 분야 교수 추첨

･ 내부(4명) : 시설직 5급, 6급(5년 이상 재직자) 추첨    * 발주부서 제외

〇 운영방향

- 심의자료는 사전설명회 후 발주부서에서 직접 배부 - 청렴동의서 징구

- 직·간접적으로 이해관계가 있는 위원은 배제 - 본인 확인서 징구

- 평가방법 및 결과는 공개를 원칙으로 함(도 홈페이지 공개)

- 심의의결은 위원 2/3 참석, 참석위원 1/2이상 찬성(점수산정)

- 심의위원 지각 등 특이사항 발생시 심의위원 협의 후 결정(제척여부 등)

□ 사전설명회 개최

〇 일시/장소 : ʹ22. 1. 5.(수) 14:00  / 전남도청 수리채

〇 참석대상 : 21명(전남도 7, 설계용역사 4, 공법회사 10)

-    道    : 도시계획상임기획단 3, 도로시설팀 2, 발주부서 4

- 관 계 자 : 설계용역 분야책임자 각 1인, 공법제안사 대표 각 1인

〇 주요내용

- 심의·평가방법 사전설명 및 공정성 확보를 위한 준수사항 공지

- 심의위원 제척 대상 확인 및 선정위원회 구성 등 위원 선정

□ 심의위원 선정

〇 일시/장소 : 사전설명회 이후 연계추진

〇 인    원 : 8명(외부전문가 50%, 관련공무원 50%)

- 위  원  장 : 지역계획과장(평가는 미 참여)

- 외부전문가 : 건설기술위원 중 토목구조･토목시공 분야 교수

- 관련공무원 : 시설직 5급, 6급(5년 이상 재직자)  *발주부서 제외

〇 방    법

- 발주부서‧공법회사 입회하에 무작위 추첨(추첨자 참석불가시 차 순위자 선정)

- 발주부서 공무원, 정년 1년 이내 공무원 및 최근 1년 이내 선정위원회에 참여한 외부 전문가는 제외

- 공무원 위원구성이 어려운 경우 총인원 범위에서 외부전문가로 충원

- 공정한 심의에 지장이 있다고 판단하는 위원은 제외(발주부서 사전검토)

□ 평가방법 및 부서별 역활

【심의부서】

〇 심의순서는 도급액이 높은 공법부터 심의

〇 공법 및 자재로 선정된 업체는 이후 안건에 심의대상에서 제외

〇 심의대상이 1개 업체밖에 없는 경우 제외된 모든 업체로 심의

〇 평가는 “붙임 3” 평가항목 및 평가기준에 의하여 추진(항목별 기준은 발주부서의 의견을 들어 최종 확정)

〇 평가점수는 차등평가 방식으로 평가항목별 평가등급(수, 우, 미, 양, 가)을 구분한 후 합계를 산정 우선순위 결정

〇 항목별 위원점수는 평가 1순위부터 10%씩 차등하여 산정

〇 위원별 정성적 평가 합계점수 중 최고‧최저 점수를 제외하고 나머지 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 순위 결정

〇 상위 업체가 동일 점수일 경우 정성평가 점수가 높은 순으로 공법을 결정하고, 정성평가 점수도 같을 경우 상위 업체만 재평가 실시

【발주부서】

〇 공법･자재 타당성, 납품가능 및 현장적용 여부 등 발주부서 판단

〇 제안설명 등 위원회 참여는 회사관계자로 한정(참여자 신원조회)

〇 상대업체 비방, 회사소속 및 출신 설명 등 금지사항 사전공지

〇 심의 후 위법사항 및 부적격사유 발생 시 발주부서 처리

【제안사】

〇 회사는 PPT 보고 작성(5분)

〇 최초 보고 시 일반사항, 공법설명, 현장투입 장점 보고

〇 2번째 심의 참여시 현장투입 장점만 설명(1분)

〇 보고 시 회사이름, 대표자, 고향 등을 거론하는 경우 퇴장조치

【보고 방법】

〇 발표순서는 발주부서 심의요청서 순으로 발표

〇 발주부서(설계사)에서 설계현황 및 사업개요 제안설명

〇 동일공법은 전체 안건에 대해 1회 제안 설명

〇 공법설명은 1회 5분 이내 설명(상대업체 비방 및 격하내용 발언금지)

〇 2번째 심의 참여시 현장투입 장점만 설명(1분)

〇 설명 시 회사명, 대표자, 고향 등을 거론하는 경우 강제퇴장 및 심의위원 협의 후 최하점 조치

〇 심의위원 일문일답(1인 1건, 질문 1분, 답변 2분, 총 3분 이내)

〇 업체별 참가자수 2인 이내(발표 1, 분야전문가 및 컴퓨터운영 1)

붙임:  1. 2022년 제1회 건설공사 공법자재 심의대상 및 순서 1부.

2. 심의 진행 일정 1부.  끝.

붙임 1		2022년 제1회 건설공사 공법자재 심의대상 및 순서

○ 교량공법

(단위 : 백만원)

교량명(사업명)	제원[L(m), B(m)]	적용공법	종 류	공사비	심의순서
계(2건)				3,240
상용교(남악~임성)	30.0 X 11.4	PF BEAM	공 법	470	①
대진교(마산~산이)	120.0 X 9.0	개량형 PSC	〃	2,770	②

시 간		내 용
~ 10:00		- 심의위원 등록
10:00∼10:10	10분	- 진행순서 안내 및 위원소개
10:10~10:20	10분	- 발주부서 제안설명
10:20~10:36	16분	- 1) 공법설명 및 질의응답(남악~임성 확포장) · 제안사 설명 2개사×5′=10′, 질의응답 2건×3′=6′
10:36~10:47	11분	- 평가 및 결과정리 · 결과정리 1건×10ʹ=10ʹ, 발표 1건×1ʹ=1ʹ
10:47~11:19	32분	- 2) 공법설명 및 질의응답(마산~산이 확포장) · 제안사 설명 4개사×5′=20′, 질의응답 4건×3′=12′
11:19~11:30	11분	- 평가 및 결과정리 · 결과정리 1건×10ʹ=10ʹ, 발표 1건×1ʹ=1ʹ
11:30		- 폐회선언

붙임 2		심의 진행 일정(세부일정)