터널 시공시 유의사항

1. 천공

- 암질 미리예측 낙석관리 철저

- 갱내 인부 안전보호구 착용(방진마스크 등)

- 작업대차 및 안전난간대 설치

- 천공 시 호스와 착암기와의 연결상태 확인

- 천공간격(위치표시) 및 깊이확인

2.장약

- 화약운반 신고 및 반입량 송장과 대조

- 사용 후 필히 잔량 반납 확인

- 1막장당 화약량 확인

- 누설전류 확인

- 장약 후 결선상태 검사 확인철저

3.발파

- 양방향차량통제 및 작업자 지정대피소 이용

- 발파진동 및 소음검토

- 발파 작업경고 싸이렌 사용

- 하단 발파 시 별도 통제원 배치 출입 통제

- 발파 후 지보공  및 숏크리트 손상여부 확인 후 보수

- 터널입구 소음차단막 설치 확인

4.막장

- 막장면 실링으로 안전조치

- 막장내 용수처리(유도처리, 지하수 집수정설치,양수작업)

- 막장면 조명시설 설치(조기변형 발견)

5.갱문

- 갱구보강(연약지반 그라우팅, 지보재 간격조정,보강)

- 갱문설치 (변위 침하 관리 터널 굴착 전 시공)

6.대차

- 기둥침하방지, 발판 슬라이딩 방지, 안전난간설치, 사다리설치 관리

7.터널내 장비

- 경비원 및 유도원 배치, 작업 시 신호수 배치

- 면허증 소지 및 적성검사 실시 확인

8.직업병 관리

- 분진(진폐증), 소음(난청), 진동(중추신경계,골관절장해),

- 산소결핍(두통,호흡곤란, 현기증, 의식불명 등)

9.환기,배수,갱내조명시설

- 환기 시 통풍구와 막장 이격거리 50M 이내 유지

→ 환기시설 미비 시 급결재 분진으로 인한 직업병 유발

- 배수 시 누전,감전 단선사고 위험 방지를 위한 물고임 방지

- 갱내조명은 막장 70룩스 유지

- 갱내 전기 안전담당자 특별 지정항 전기 안전 특히 주의

10. 강지보공

- 원지반 및 숏크리트에 밀착시공

- 수직이 되도록 시공

- 아치효과가 충분히 작용하도록 시공

- 상하부 연결부 플레이트를 붙여 밀착 시공 및 볼트 완전 체결

- 작업대차관리 철저(안전난간, 기둥침하 방지, 승강용사다리 설치)

11. 록볼트공

- 굴착면에 직각되도록 천공

- 재료에는 이물질 ,녹 없도록 청소

- 상향 천공 시 보안경 착용

- 굴진장 확보 필수

- 정착 및 두부정리 시 완전충진

- 용수 발생 시 누수 않토록 조치

- 피복은 4CM이상 숏크리트로 마감

- 시공 시 장비탑승 절대 금지

12. 포폴링(보강공)

- 막장 전반의 지반보호 및 느슨함 방지

- 매 막장마다 중첩되게 시공

- 천공홀은 반드시 그라우팅 실시

13.숏크리트공

- 굴착면 부석정리 철저 후 1차 숏크리트 후 지반안정

- 노즐과 굴착면거리는 1m를 유지하고 직각으로 타설

- 공동이 생기지 않토록 작업

- 타설시 환기 철저 및 보안경, 마스크 등 안전장구 착용 철저

- 현장배합 관리 철저(강섬유 양, 리바운드율 관리 등)

14.방수공

- 숏크리트면의 평탄성 유지 및 유해물질 돌출자재 절단

- 부직포 시공 시 10cm 이상 겹이음

- 지하수 방향 유도 및 라이닝에 수압 작용치 않도록 함

- 방수자재는 8cm이상 중복되게 시공

- 전기인두로 봉합 손상부 즉시 보수

- 에어테스트 통과(1.5~2bar)압력에서 10분 견디면 봉합 판단

15.배수공

- 유공배수관은 지하수 원활히 유입되고 측벽에 밀착되게 시공

- 필터콘크리트는 배수관의 유동방지 배수기능 저하되지 않도록 함

- 횡배수관은 바닥기초 콘크리트 타설하여 유동 방지

16. 콘크리트 라이닝

-  라이닝 거푸집폼 구조검토

-  안전망, 안전난간, 통로확보 하고 현장에 부합되는 길이로 슬라이딩 폼 제작

-  철근 조립 시 스페이서 설치, 고무패드로 방수지 보호 겹이음 철저

-  타설 시 좌 우측 균형있게 압송거리 짧게 시공

-  시공조인트 발생하지 않토록 운반시간 (외기온도 25℃ 이하 120분, 이상 90분)

-  누수방지 지수판 설치 및 이음

-  거푸집 떼어내기 3Mpa 이상

17. 시멘트 포장

-  빈배합콘트리트 시험다짐실시

-  기온 4℃이상, 우천 시 타설금지

-  혼합후 2시간 이내 시공완료

-  콘크리트 팽창균열방지 분리막 겹침 및 훼손주의

-  운반차량 및 포크레인 등 이물질 혼입방지

-  시험포장 실시 약 면적 1,000㎡

-  기온 4℃이항인 경우 한중콘크리트, 기온 35℃이상 서중콘크리트 수립

18. 계측

- 일상계측 및 정밀계측 시행 시 계측위치 및 계측간격 준수 철저

- 계측결과 판단하여 추가 지보 등 적절한 조치 시행

<< 암판정 검측대장 – 지보공 타입 선정>>