제10회 경관 및 공공디자인 공동심의 개최 결과

	문화자원과

제10회 경관 및 공공디자인 공동심의 개최 결과

「경관법」시행령 제19조, 「전라남도 공공디자인진흥조례」제16조 규정 등에 따른 경관 및 공공디자인 공동심의 개최 결과임

Ⅰ		심의개요

□ 일    시 : 2019. 9. 18. (수) 14:00 ~ 16:30

□ 장    소 : 정약용실 (9F)

□ 참 석 자 : 12인(경관위원 9, 디자인위원 3)

□ 심의안건 : 3건(경관․디자인 공동심의 1, 경관심의 2)

- 제1호(공동) : 해남 우슬 배드민턴장 건립공사(A= 2,150㎡)

- 제2호(경관) : 나주호 둘레길 인도교 설치공사(L=260m, B=3.0m)

- 제3호(경관) : 무안 현경 동산리 태양광발전시설 조성사업(A= 821,621㎡,)

Ⅱ		심의결과

(재검토 2건, 조건부 1건)

안건명 및 심의의견	심의결과	항목	비 고
□ 해남 우슬 배드민턴장 건립공사 □ 건축구조물 위치 변경, 평면디자인 및 형태, 색채 재검토 □ 건축구조물의 법적 요인 검토 □ 사인물의 통일성, 유목성, 상징성을 고려하여 재 검토 □ 외부공간을 이용자 중심의 디자인으로 재 검토 (주변 구조물 이동 및 패쇄 등 포함)	재검토 의 결	4건

안건명 및 심의의견	심의결과	항목	비 고
□ 나주호 둘레길 인도교 설치공사 □ 휴게공간 - 1층 지붕형으로 변경 - 추가공간 확보 후 쉼터형으로 변경 - 상징물을 도입하여 포토존 설치 유도 - 나주호 관련 해설판 및 경관 해설판 도입 - 와이파이, 휴대전화 충전시설 도입 □ 전 연령층의 통행이 가능하도록 경사로 확보 □ 숙소와 진입부 사이 완충녹지 확보 □ 데크 색상 변경 검토 □ 조명색을 온화한 색으로 변경 □ 조명은 PGB 색상변화 시스템 도입 검토	조건부 의 결	6건
무안 현경 동산리 태양광발전시설 □ 단지 분절화를 통해 생태통로 확보 □ 경계부 완충식재 계획 제시 □ 시설물 계획(디자인, 색채 등) 제시 - 저류지 역할이 가능한 수로 1개소 확보, 휀스 색상 재검토 - 식재 수종 재검토 - 전기실 디자인 및 색상 구체화 - 입구 패널조형물 도입 검토 - 식생 호안블럭 패턴 재검토	재검토 의 결	3건

Ⅲ		조치계획

□ 조건부 의결한 「나주호 둘레길 인도교 설치공사」조건부 의견 조치계획을 아래 서식에 의거 보완 제출

(자문위원 확인 후 제출)

‣ 자문위원 :    광주전남연구원        송태갑

광주전남디자인협회    유행관

※ 제시의견 중 반영 사항에 대하여는 아래 조치계획서 참조

◇ 경관에 대한 배치도, 투시도, 그림파일 등

⇒ http://www.jeonnam.go.kr → 문화자원과 → 위원회 → 84번 샘플자료 참조

◇ 경관위원회 심의 전후 개선 사례서

⇒ http://www.jeonnam.go.kr → 문화자원과 → 위원회 → 101번 샘플자료 참조

□「해남 우슬 배드민턴장 건립공사」및「무안 현경 동산리 태양광발전시설」

2건에 대한 재심의는 2019. 9.26.(목) 실시  끝.