붙임2		작성양식

■ 특허제품에 대한 설명(1/2)

1) “작성예시” 초고강도 콘크리트 거더 공법(※특허(신기술) 원부 별첨)

공법․기술․자재명	연성거동 유동용 철근 집합체를 배치한 초고강도 콘크리트 거더
① 공법․기술․자재 등록번호	특허 제10-1274625호	② 개발자(법인명)	㈜씨알디
③ 개발자 주소 연락처	경상북도 구미시 고아읍 들성로 121, 102동 1402호 (구미원호푸르지오)
④ 공법․기술․자재 보호(유효)기간	2033년 01월 30일	⑤ 시공능력/활용실적		4건
⑥ 공법․기술․자재 개요	• 초고강도 콘크리트 코핑 상부에 초고강도 콘크리트 거더를 거치하고, 거더 사이에 영구거푸집 겸용 초고강도 콘크리트 데크플레이트를 설치한 후 가시설공 없이 상부에 슬래브를 현장 타설하는 신속하고 안전한 시공공법. • 거더 상부에 촘촘한 간격의 전단키를 설치하여 상부슬래브와 완전한 합성거동을 구현할 수 있음. • 잔교 하부 전면적 또는 해수에 접하는 부분은 염화물에 대해 내구성이 강한 초고강도 콘크리트로 형성되어 유지관리가 용이한 장수명의 구조물 특성 보유. • 초고강도 콘크리트 특성을 활용한 저형고의 거더로서 충분한 내하력을 가지고 있으며, 경량 구조물 특성을 보유하고 있음.

■ 특허제품에 대한 설명(2/2)

구 분		공법․기술․자재명
특허번호
업체명(실시권자)
공법개요	블록 형상
	단면 형상
	특허범위
블록특징	규 격
	반사율
	블록형상	블록 형상 설명
		블록원리 삽도
	수리특성
	구조 안전성
	시공성
	경제성
	시공실적
참 고 (특허번호/만료일/국적)

■ 시공실적 근거자료(특허 협약서 기준)

No.	연도	공사명	발주처	비고
1
2
3
4
5