생소한 항공 용어

공항분야

❍ 에어사이드(Air side)

- 일반인 접근이 제한된 지역(활주로, 착륙대, 유도로, 주기장 등)

❍ 랜드사이드(Land Side)

- 일반인 접근이 자유로운 지역(탑승수속 지역, 도착장, 주차장 등)

❍ CIQ 지역(Customs, Immigration, Quarantine)

- 세관C, 출입국관리I, 검역Q으로 구성된 출입국 수속장의 통칭

❍ 슬롯(Slot)

- 항공사가 특정 공항에 이착륙할 수 있도록 배정된 날짜와 시간

❍ 착륙대(Landing Strip)

- 항공기가 활주로를 이탈하는 경우 항공기와 탑승자의 피해를 줄이기 위해 활주로 주변에 설치하는 안전지대

❍ 계류장(Apron)

- 승객을 탑승, 화물 적재, 급유·주기 및 정비를 위해 지정된 구역

❍ 주기장(Aircraft stand)

- 항공기를 주기시키기 위한 목적으로 계류장 위에 지정된 구역

❍ 격납고(Hangar)

- 항공기의 정비와 점검을 위해 기체를 수용할 수 있도록 건축된 건물

❍ 유도로(Taxiway)

- 지상주행 및 비행장의 각 지점을 이동할 수 있도록 설정된 항공기 이동통로

❍ 접현게이트(Attached Gate)

- 터미널에서 탑승교로 직접 연결시킬 수 있는 주기 장소

❍ 원격게이트(Remote Gate)

- 터미널에서 탑승교로 연결시킬 수 없는 먼 곳에 있는 주기 장소→ 차량이동

❍ 지상조업(ground handling)

- 항공기의 운항을 위하여 지상에서 필요로 하는 제반 지원 활동

* 탑승수속 및 출도착 지원, 수하물조업, 화물, 수하물 상하역 등

❍ 토잉(Towing)

- 항공기 동력이 아닌 차량 동력으로 항공기를 이동시키는 견인 작업

❍ 푸시백(Pushback)

- 항공기가 자체 추력에 의하지 않고 항공기에 특수차량을 연결하여 차량 동력에 의해 항공기를 뒤로 밀어내는 작업을 말하며 ‘토잉’ 작업 중 하나임

❍ 케로셀(Carousel)

- (공항의) 수화물 컨베이어 벨트

항공분야

❍ 계기비행(IFR; Instrument Flight Rules)

- 관제사의 지시에 따라 고도․속도 등을 결정 받아 계기판에 의존하여 비행

❍ 시계비행(VFR; Visual Flight Rules)

- 조종사가 직접 눈으로 주변 장애물을 인식하여 비행

❍ LCC (Low Cost Carrier) : 저가항공사

❍ 보딩패스(Boarding Pass) : 체크인 후 받은 비행기 티켓

❍ 보딩타임(Boarding Time) : 탑승시간, 보통 출발 30분 전

❍ 트랜짓(Transit) : 비행기의 유지 보수를 위해 잠깐 내리는 것

❍ 트랜스퍼(Transfer) : 환승

❍ 레이오버(Layover) : 경유지에서 24시간 이내로 머무는 것

❍ 스탑오버(stopover) : 경유지에서 24시간 이상 머무는 것

❍ 코드쉐어(Code Share) : 2개 이상의 항공사가 항공기 1대 운행

- 해당 노선에 빈 좌석이 많거나 항공사의 사정에 의한 경우