철도노선 및 차량 분류

□ 사업용철도노선의 유형              * 철도사업법

○ 운행지역 및 운행거리에 따른 분류

- 간선철도: 특별시‧광역시‧특별자치시 또는 도 간의 10㎞이상

- 지선철도: 간선철도를 제외한 사업용철도노선

○ 운행속도에 따른 분류

- 고속철도노선  : 철도차량이 대부분의 구간을 300㎞/h 이상의 속도로 운행할 수 있도록 건설된 노선

- 준고속철도노선: 철도차량이 대부분의 구간을 200 이상 300㎞/h 미만의 속도로 운행할 수 있도록 건설된 노선

- 일반철도노선  : 철도차량이 대부분의 구간을 200㎞/h 미만의 속도로 운행할 수 있도록 건설된 노선

* ‘고속철도’ 열차가 주요구간을 시속 200킬로미터 이상으로 주행하는 철도로서 국토교통부장관이 그 노선을 지정‧고시하는 철도를 말함

[도내 주요 철도노선 설계속도(㎞/h)]

‧ 호남고속선 350   ‧ 전라선 230(개량)  ‧ 남해안선 200  ‧ 경전선 250

□ 철도차량의 유형분류                 * 철도사업법

○ 고속철도차량  : 최고속도 300㎞/h 이상

○ 준고속철도차량: 최고속도 200이상 300㎞/h

○ 일반철도차량  : 최고속도 200㎞/h 미만

◈ 300㎞/h의 속도를 내기 위한 소요시간 및 거리

◼ 평탄직선일 경우 300㎞/h 도달시간 365s(6분 5초), 거리 20㎞

* 200㎞/h 도달시간 160s(2분 40초), 거리 5㎞

* 230㎞/h 도달시간 201s(3분 21초), 거리 8㎞

◈ 300㎞/h에서의 제동에 소요되는 시간 및 거리

◼ 300→ 0㎞/h 소요시간 165s(2분 45초), 거리 6.5㎞

* 비상제동 시 소요시간 85s(1분 25초), 거리 3.4㎞